Gestion de l’horloge du Victor Reader Stream nouvelle génération

La touche Horloge ou veille se trouve sur la deuxième ligne en partant du bas du lecteur, elle a une forme particulière, elle est ovale. Cette touche comprend plusieurs fonctions, voir ci-dessous.

Si on fait un appui court, on entend alors l’heure et la date du moment.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour réécouter l’heure et la date.

Si durant l’écoute de l’heure et de la date, on fait à nouveau un appui bref, on accède alors à la mise en veille. C’est-à-dire qu’on pourra paramétrer le lecteur de sorte qu’il s’éteigne automatiquement selon une durée déterminée. 6 possibilités disponibles en appuyant brièvement sur cette même touche, à savoir :
• Une mise en sommeil de 15 minutes ;
• Une mise en sommeil de 30 minutes ;
• Une mise en sommeil de 45 minutes ;
• Une mise en sommeil de 60 minutes ;
• Une mise en sommeil personnalisée où la durée sera à saisir avec le clavier numérique du lecteur ;
• Une mise en sommeil désactivée ;
Pour valider la mise en sommeil, faire un appui sur la touche « dièse ».

Réglage de l’heure et de la date

Si le lecteur n’est pas à la bonne heure et ni à la bonne date, il suffit de le connecter à un réseau Wifi. Ainsi dès sa connexion, il se mettra automatiquement à la bonne heure et à la bonne date. Mais il est aussi possible de mettre manuellement le lecteur à la bonne heure et date, voir les différentes étapes ci-dessous :
• Faire un appui long sur la touche ovale, on entend alors le message suivant « réglage de la date et de l’heure, régler l’heure » ;
• Pour régler l’heure, faire un appui sur la touche « dièse » ; 
• puis saisir l’heure, et valider par l’appui de la touche « dièse » ;
• Puis saisir les minutes, et valider par l’appui de la touche « dièse » ;
Le Victor reviendra sur le réglage de l’heure ;
Faire la touche « 8 » pour se positionner sur le réglage de la date ;
• Pour régler la date, faire un appui sur la touche « dièse » ; 
• Puis saisir l’année, et valider par l’appui de la touche « dièse » ;
• Puis saisir le mois, et valider par l’appui de la touche « dièse » ;
• Puis saisir le jour, et valider par l’appui de la touche « dièse » ;
Le Victor reviendra sur le réglage de la date ;
Faire la touche « 8 » pour se positionner sur les paramètres avancés de l’heure.
• Pour entrer dans ces paramètres, faire un appui sur la touche « dièse » ; 
• On y retrouvera des paramètres de format de l’heure (24h ou 12h), format de date, heure normale ou heure d’été, choix de l’annonce de l’heure et de la date, ajustement automatique de l’heure et de la date dès que l’appareil est connecté à un réseau Wifi. Pour changer chacune de ces options, faire les touches « 2 » et « 8 », puis la touche « dièse » pour passer à l’option suivante.
• Pour finir, faire un appui sur la touche « étoile » pour terminer les réglages de l’heure / date.

A bientôt pour un prochain tuto ! 
Contacts :
Mail : accessibilite@advbs.fr
Site Web : https://lesbibliothequessonores.org/